Ремонт регулятора сводится к замене неисправных элементов. Для их обнаружения рекомендуется собрать электрическую схему (рис. 14). Изменяя напряжение источника и контролируя ток, протекающий через реостат и регулятор напряжения, судят о работоспособности регулятора напряжения и характере неисправностей.
Если регулятор исправен, то протекание тока через реостат прекращается при достижении на источнике напряжения, равного регулируемому значению. Если ток прекращается при другом значении напряжения, значит регулятор также исправен, однако требует настройки. Чтобы увеличить или уменьшить регулируемое напряжение, необходимо соответственно изменить сопротивление резистора R6 входного делителя напряжения.
Об исправности регулятора напряжения судят по следующим признакам: регулятор не пропускает ток в обмотку возбуждения генератора или пропускает независимо от напряжения. В таких случаях рекомендуется следующий порядок поиска неисправного элемента.
Сначала необходимо убедиться в исправности диода VI (см. рис. 13). Отсутствие тока, протекающего через реостат и регулятор напряжения, даже при исправном диоде VI позволяет допустить неисправность в измерительном устройстве (дросселе L резисторах R4 — R7, стабилитронах V6 и V7) или усилителе (транзисторе V5, резисторах R1, R2, диодах V3, V4), или в регулирующем элементе (транзисторе V2). Причиной неисправности может быть: обрыв цепи исполнительного элемента (транзистора V2); короткое замыкание в цепи коллектор — эмиттер транзистора V2; обрыв (в усилительном устройстве) цепи R1, V3, V4; короткое замыкание в цепи R5 — R6, V7 измерительного устройства.
Установив напряжение на источнике питания 24 В, необходимо измерить напряжение в точках Д Е, Ж; наличие напряжения свидетельствует о целости цепи R1, V3, V4.
Затем необходимо измерить напряжение в точках Б, В, Г. Если потенциалы точек отличаются, то измерительное устройство исправно.
Дальнейший поиск неисправностей в усилительных элементах можно вести методом искусственного внесения неисправностей. Для этого надо выпаять из схемы провод, идущий к коллектору транзистора V5 (точка Д) и подать на вход схемы то же напряжение. Прохождение тока через реостат свидетельствует о неисправности в исполнительном элементе (транзисторе V2).
Ток через регулятор независимо от значения напряжения может поступать, если произошел обрыв в цепи: дроссель L — резистор R5 — стабилитрон V6; коллектор — эмиттер транзистора V5, а также пробой транзистора V2 или диодов V3, V4.
Целесообразно поиск неисправного элемента проводить следующим образом. Так же, как и в первом случае, на вход регулятора подают напряжение от источника питания 24 В, соединяют между собой проводником точки Д и 3. Прекращение тока в цепи реостат — регулятор напряжения свидетельствует об исправности исполнительного элемента (транзистора V2).
Замерив напряжение в точках Б, В, Г, проверяют исправность измерительного устройства цепи L, R5, V7, V6. При указанном напряжении на входе регулятора потенциалы контрольных точек исправной цепи должны быть: в точке Б — 23,7 В, В — 15,3 В, Г— 0,1 В. При обрыве в цепи дросселя L потенциалы всех точек будут значительно ниже: в точке Б— 1,0 В, В — 0,8 В, Г— менее или равно 0,1 В.
Напряжение в точках В и Г будет отсутствовать при обрыве соответственно резистора R5 и стабилитрона V6.
Для проверки омметром промежуточных элементов — диодов V3, V4 и транзистора V5 необходимо выпаять их из схемы.  Сопротивление между выводами диодов и любыми выводами транзистора должно быть больше нуля, но не более 500 кОм и изменяться при переключении полярности омметра (выводы его меняются местами). Неисправный    дроссель     обычно   перематывают, а все остальные неисправные элементы регулятора заменяют.
